Памятка по расчету панелей

KMEW

Общие замечания:

1. При монтаже СИП панелей необходимо убедиться что отлив монтируется непосредственно на фундамент и закрывает его от затекания;
2. Шпатлевка и краска одна банка на 250 м.кв.

Расчет 16 мм панелей:

1. Необходимо обратить внимание что длины планок вертикального шва и внутреннего угла 3,03 м;
2. Объём герметика 600 мл. что равно нормальному расходу 5,5м.п. шва;
3. При стыковке панелей двух цветов шов делается более темного цвета;
4. Коэффициент скоб 7 шт. на панель;

Расчет 14 мм панелей:

1. Необходимо обратить внимание что длины планок вертикального шва и внутреннего угла 3,03 м;
2. Объём герметика 320 мл. что равно нормальному расходу 2,4м.п. шва;
3. При стыковке панелей двух цветов шов делается более темного цвета;
4. Гвозди рассчитываются исходя из коэффициента упаковка (55 шт) на 2 панели с запасом

Расчет панелей СерадирV:

1. Необходимо обратить внимание что длины планок вертикального шва и внутреннего угла 3,03 м;
2. Необходимо обратить внимание что длина панели 3.0 м ровно;

К комплектующим от панели HCW1117GC подходит RAL7001